Data/hora: 12/06/2024 01:28:02

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Perda de carga em filtros orgânicos utilizados no tratamento de água residuária de suinoculturas
Autores: | Matos,Antonio T. de; Magalhães,Marcos A. de; Sarmento,Antover P.
Data: | 2010-06-01
Ano: | 2010
Palavras-chave: | Filtragem; Tratamento de efluentes; Queda de pressão.
Resumo: | Com a realização deste trabalho, objetivou-se parametrizar a equação de evolução da perda de carga, para descrição do processo de filtração de água residuária da suinocultura. No preenchimento das colunas filtrantes, foram utilizados bagaço de cana-de-açúcar triturado, serragem de madeira e pergaminho de grãos de café. Dados de perda de carga em diferentes profundidades e tempos de operação dos filtros orgânicos foram coletados para ajuste das equações de perda de carga. Para as equações ajustadas, foram obtidos altos coeficientes de determinação, sendo que a significância dos coeficientes da regressão foi, na sua quase totalidade, de 1% de probabilidade, podendo ser utilizada na predição do comportamento dos filtros. As variáveis tempo de operação e profundidade das colunas filtrantes, constituídas pelos três materiais filtrantes, apresentaram comportamento quadrático na estimativa da perda de carga total. O tempo ideal de operação ininterrupta dos filtros, sem troca de material filtrante, foi de, aproximadamente, 1,5 h e, depois de corrido esse tempo, o material filtrante deverá ser substituído.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000300016
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162010000300016
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.30 n.3 2010
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess