Data/hora: 13/06/2024 04:02:51

Provedor de dados: 	70	
País: 	Brazil	
Título: 	Aplicação de túnel de vento na avaliação de linhas de fluxo geradas por crepinas de filtros de areia	
Autores: 	Santos,Marcelo B. dos; Mesquita,Marcio; Testezlaf,Roberto.	
Data: 	2013-06-01	
Ano: 	2013	
Palavras-chave: 	Irrigação localizada; Filtração; Retrolavagem.	
Resumo: 	Visando à obtenção de informações técnicas que auxiliem aprimorar a eficiência hidráulica de filtros de areia nos processos de filtragem e retrolavagem, buscou-se avaliar o potencial de utilização de uma bancada didática de túnel de vento como método de visualização e caracterização das linhas de fluxo geradas pela interação da geometria de um modelo de dreno (crepina) com diferentes velocidades de escoamento. Os ensaios foram realizados, instalando-se um modelo comercial de dreno, do tipo cilíndrico, em um módulo experimental construído para ser acoplado a um túnel de vento vertical. Simularam-se as três vazões de escoamento de ar fornecidas pelo módulo, obtendo-se registros fotográficos com uma câmara de alta velocidade, cujas imagens foram tratadas para destacar a disposição das linhas de fluxo e os caminhos preferenciais de escoamento para os sentidos de escoamento de filtragem e retrolavagem. Correlacionou-se, por similitude, o intervalo de operação do túnel de vento com valores de vazão praticados em processos de filtração com água, em filtros de areia comerciais, com 40; 60 e 100 cm de diâmetro. Os resultados obtidos validaram a metodologia proposta, permitindo analisar o efeito da geometria da crepina nas linhas de fluxo experimentais, tanto no modo de filtragem quanto no de retrolavagem.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162013000300011	
Editor: 	Associação Brasileira de Engenharia Agrícola	
Relação: 	10.1590/S0100-69162013000300011	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Engenharia Agrícola  v.33 n.3 2013	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess