Data/hora: 11/06/2024 03:19:21

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Determinação do fluxo de seiva na cana-de-açúcar pelo método do balanço de energia caulinar
Autores: | Boehringer,Davi; Zolnier,Sérgio; Ribeiro,Aristides; Steidle Neto,Antonio J.
Data: | 2013-04-01
Ano: | 2013
Palavras-chave: | Transpiração; Saccharum officinarum; Eficiência do uso de água; Disponibilidade hídrica; Irrigação.
Resumo: | Medições do fluxo de seiva são importantes não somente no campo da agrometeorologia, mas também em estudos de natureza fisiológica para identificação de doenças vasculares e pesquisas destinadas à quantificação do movimento de água no sistema solo-planta-atmosfera. Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar o desempenho do método do balanço de energia, a partir da inserção de um minirresistor no centro do colmo de plantas de cana-de-açúcar, visando à determinação do fluxo de seiva sob condições ambientais distintas, utilizando-se de medições gravimétricas como padrão comparativo. O experimento foi conduzido em uma casa de vegetação não climatizada, localizada na área experimental da Universidade Federal de Viçosa, Viçosa - MG. Com base no erro médio de estimativa (MBE), verificou-se que o método do balanço de energia apresentou desempenho satisfatório para a determinação da transpiração da cana-de-açúcar, tanto em condições de céu nublado como parcialmente nublado, tendo subestimado os valores gravimétricos em apenas 3,0 e 6,5 g planta-1 h-1, respectivamente. Em termos percentuais, esses valores correspondem a 4 e 5% da transpiração máxima da cana-de-açúcar.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162013000200003
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162013000200003
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.33 n.2 2013
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess