Data/hora: 05/06/2024 11:18:47

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Simulação da varredura da superfície por um cortador de base segmentado
Autores: | Oliveira,Carlos A. A.; Braunbeck,Oscar A.; Volpato,Carlos E. S.
Data: | 2005-12-01
Ano: | 2005
Palavras-chave: | Modelagem; Protótipo virtual; Colhedora de cana-de-açúcar.
Resumo: | O corte e a alimentação de plantas acamadas da cana-de-açúcar próximas do solo para o interior da colhedora requerem uma varredura eficiente da superfície pelo cortador de base. Essas condições não são conseguidas com o cortador convencional, composto por facas rígidas, além disso, esse mecanismo é responsável pela contaminação e incorporação de terra ao material colhido e causador de danos à soqueira. Este trabalho teve por objetivo simular o desempenho da varredura de um cortador de base segmentado. A modelagem foi desenvolvida por meio das leis da dinâmica, sendo a análise realizada em duas rotações (400 e 600 rpm), duas alturas de trabalho (0,12 e 0,13 m) e duas inclinações do cortador (-10º e -12º). Os resultados de varredura variaram entre 56º e 193º, valores que representam um potencial muito promissor em termos de alimentação de colmos acamados. A variável de maior influência foi à altura de trabalho, em que seu acréscimo causou redução nos índices de varredura de forma mais pronunciada, em comparação com as demais variáveis. Esse fato evidencia a necessidade de combinar ao cortador segmentado um dispositivo bem preciso de posicionamento de altura no sentido de avanço da colhedora.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000300024
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162005000300024
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.25 n.3 2005
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess