Data/hora: 05/06/2024 01:30:57

Provedor de dados: 	70	
País: 	Brazil	
Título: 	Simulação do deslocamento de potássio em colunas verticais de solo não-saturado	
Autores: 	Miranda,Jarbas H.; Duarte,Sergio N.; Libardi,Paulo L.; Folegatti,Marcos V.	
Data: 	2005-12-01	
Ano: 	2005	
Palavras-chave: 	Dinâmica de solutos; Modelagem; Curva de eluição.	
Resumo: 	O estudo do transporte de água e potássio em solo não-saturado é importante, tanto do ponto de vista do ambiente quanto do econômico. Assim sendo, o uso da modelagem computacional é importante, pois permite de maneira precisa e rápida o monitoramento do deslocamento de solutos, importante na prevenção de impactos ao ambiente. No presente trabalho, teve-se o objetivo de avaliar a simulação do deslocamento do íon potássio em colunas de solo não-saturado, utilizando o modelo MIDI, bem como apresentar a determinação dos parâmetros de transporte do íon potássio em um Latossolo Vermelho-Amarelo, fase arenosa. Concluiu-se que o modelo foi capaz de simular de maneira satisfatória o perfil de umidade e o deslocamento do íon potássio.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000300013	
Editor: 	Associação Brasileira de Engenharia Agrícola	
Relação: 	10.1590/S0100-69162005000300013	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Engenharia Agrícola  v.25 n.3 2005	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess