Data/hora: 11/06/2024 02:17:44

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Metodologia para avaliação do desempenho de receptor de GPS de uso agrícola em condição cinemática
Autores: | Machado,Thiago M.; Molin,José P.; Povh,Fabrício P.; Salvi,José V.
Data: | 2010-02-01
Ano: | 2010
Palavras-chave: | Agricultura de precisão; GPS; Ensaio cinemático.
Resumo: | São inúmeras as aplicações das tecnologias de Global Navigation Satellite System (GNSS), e o sistema mais utilizado é o Global Positioning System (GPS), desenvolvido pelos Estados Unidos. Em aplicações agrícolas, há a necessidade de posicionamento estático e cinemático, com demandas de distintos níveis de acurácia. No entanto, os usuários carecem de informação quanto ao desempenho cinemático de receptores GNSS, sendo disponibilizados apenas dados de desempenho estático, e por essa razão desenvolveu-se um veículo instrumentado para testar metodologia de avaliação do desempenho de receptores GNSS sob condição cinemática, visando a representar operações agrícolas. Foi utilizada instrumentação para coletar os dados sob variação de velocidade e sentido de percurso circular. A partir de ensaio experimental, verificou-se que a metodologia possibilita o cálculo da acurácia e da precisão, necessitando apenas de melhorias nos equipamentos de aquisição de dados em ensaios de longa duração.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000100013
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162010000100013
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.30 n.1 2010
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess