Data/hora: 16/06/2024 21:15:24

Provedor de dados: 	70	
País: 	Brazil	
Título: 	Modelo matemático aplicado à irrigação localizada com microtubos sob regime de escoamento turbulento	
Autores: 	Souza,Wanderley de J.; Botrel,Tarlei A.; Almeida,Alexsandro C. dos S.; Correa,Cristina B.	
Data: 	2011-04-01	
Ano: 	2011	
Palavras-chave: 	Linha lateral; Perda de carga; Hidráulica.	
Resumo: 	O presente trabalho teve como objetivos, desenvolver dois modelos matemáticos para dimensionamento de microtubos em irrigação localizada, operando sob regime de escoamento turbulento, nos quais foram incluídas as perdas de carga no microtubo, perda de carga localizada e perdas por energia de velocidade na saída do microtubo. Para a determinação da perda de carga localizada, obteve-se, por meio de dados de laboratório, valores de coeficientes K de dissipação de energia na entrada do microtubo. Os modelos foram avaliados com o dimensionamento de uma linha lateral de irrigação e tiveram ótimos desempenhos, tendo em vista que os dados coletados proporcionaram vazão média próxima da vazão de projeto, com coeficiente de determinação acima de 98%, excelente uniformidade de distribuição, baixo erro médio absoluto e coeficiente de variação de vazão. Dessa forma, pode-se dizer que o sistema de irrigação com microtubos, em regime de escoamento turbulento, mostrou-se tecnicamente viável para utilização, e que os modelos matemáticos desenvolvidos foram adequados para a avaliação das perdas no sistema.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162011000200008	
Editor: 	Associação Brasileira de Engenharia Agrícola	
Relação: 	10.1590/S0100-69162011000200008	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Engenharia Agrícola  v.31 n.2 2011	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess