Data/hora: 09/06/2024 15:50:11

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Tamanho de gotas de pontas de pulverização em diferentes condições operacionais por meio da técnica de difração do raio laser
Autores: | Bueno,Mariana R.; Cunha,João P. A. R. da; Roman,Rodrigo A. A.
Data: | 2013-10-01
Ano: | 2013
Palavras-chave: | Espectro de gotas; Tecnologia de aplicação; Adjuvante.
Resumo: | O presente trabalho objetivou avaliar o espectro de gotas de pontas de pulverização hidráulicas, submetidas a diferentes pressões e composições de calda, por meio de um analisador de partículas a laser. Em delineamento inteiramente casualizado, avaliaram-se duas pontas de jato plano duplo com indução de ar (AD-IA/D 11002 e AD-IA/D 11004) e duas pontas de jato cônico vazio (MAG - 2 e MAG - 4), em esquema fatorial 3 x 2: três pressões de pulverização (207, 276 e 345 kPa para as pontas de jato plano duplo e 414; 483 e 552 kPa para as pontas de jato cônico); e duas composições de calda (água e água mais o adjuvante fosfatidilcoline + ácido propiônico). A adição do adjuvante reduziu o diâmetro da mediana volumétrica das gotas pulverizadas pelas pontas AD-IA/D 11002 e 11004; porém, teve efeito inverso com a ponta MAG - 4 e não o alterou com a ponta MAG - 2. Em condições climáticas adversas, não se recomenda o uso de pontas de jato cônico vazio, mesmo com a adição do adjuvante testado, em virtude do alto risco potencial de deriva.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162013000500009
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162013000500009
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.33 n.5 2013
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess