Data/hora: 11/06/2024 12:18:54

Provedor de dados: 	70	
País: 	Brazil	
Título: 	Desempenho de um trator agrícola equipado com pneus radiais e diagonais com três níveis de lastros líquidos	
Autores: 	Monteiro,Leonardo de A.; Lanças,Kléber P.; Guerra,Saulo P. S.	
Data: 	2011-06-01	
Ano: 	2011	
Palavras-chave: 	Eficiência trativa; Máquinas agrícola; Ensaio de tratores.	
Resumo: 	A utilização correta de pneus em tratores, tanto em relação ao seu tipo quanto à calibração de sua pressão interna, e a lastragem ideal para cada condição de carga são fatores que influem significativamente no desempenho do trator. Esta pesquisa teve como objetivo comparar o desempenho de um trator equipado com pneus radiais e com pneus diagonais, para três condições de lastragem líquida (0%, 40% e 75% de água), em três condições superficiais de um Nitossolo Vermelho distrófico (superfície firme, preparada e com cobertura vegetal de resto de milho) e em três velocidades teóricas de deslocamento (4 km h-1, 5 km h-1 e 7 km h-1), informadas no painel do trator, correspondendo às marchas B1, B2 e C1. O melhor desempenho do trator, equipado com pneu diagonal, ocorreu na condição de 75% de água nos pneus, apresentando maior velocidade de deslocamento, menor patinhagem do trator, menor consumo horário de combustível e gerando maior potência na barra de tração. Com pneus radiais, o melhor desempenho do trator ocorreu na condição de 40% de água nos pneus, proporcionando maiores velocidades de deslocamento do trator, menores patinhagens, menores consumos, horário e específico de combustível, e maiores potência e rendimento na barra de tração.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162011000300015	
Editor: 	Associação Brasileira de Engenharia Agrícola	
Relação: 	10.1590/S0100-69162011000300015	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Engenharia Agrícola  v.31 n.3 2011	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess