Data/hora: 02/06/2024 11:57:31

Provedor de dados: 	70	
País: 	Brazil	
Título: 	Distribución espacial de la rugosidad en parcelas agrícolas en Provincia de Buenos Aires - Argentina	
Autores: 	Salgado,Héctor.	
Data: 	2006-08-01	
Ano: 	2006	
Palavras-chave: 	Rugosidade superficial; Microtopografia; Rugosímetro.	
Resumo: 	O uso de imagens SAR para estimar e monitorar a umidade superficial do solo requer que se considere outros fatores que influenciam na retrodifusão do sinal-radar, entre os quais a rugosidade da cobertura da superfície à escala de centímetro é muito importante. Há diversos métodos para determinar a rugosidade, mas muitos são caros ou de operação de campo complexa. Neste trabalho, é apresentado um método versátil e econômico que usa máquina fotográfica e tela quadrada. Cada fotografia é processada numericamente obtendo a altura RMS, como parâmetro da rugosidade da cobertura. Por meio de técnicas geoestatísticas de krigagem é estimada a distribuição espacial da rugosidade. São mostradas experiências em áreas com cobertura de trigo, localizadas na área agrícola serrana da Província o Buenos Aires, Argentina. Os valores de RMS encontrados (29 mm &lt; RMS &lt; 48 mm) foram analisados com quatro critérios de rugosidade. É expressa sua utilidade para estimar o estado hídrico superficial de solos em áreas agrícolas mediante sua aplicação como entrada (input) nos modelos de retrodispersão de imagens SAR.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Espanhol	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000200030	
Editor: 	Associação Brasileira de Engenharia Agrícola	
Relação: 	10.1590/S0100-69162006000200030	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Engenharia Agrícola  v.26 n.2 2006	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess