Data/hora: 02/06/2024 19:16:07

Provedor de dados: | 75
País: | Brazil
Título: | Profundidade de instalação da linha de gotejadores em tomateiro para processamento industrial
Autores: | Marouelli,Waldir A.; Silva,Washington L.C.
Data: | 2002-06-01
Ano: | 2002
Palavras-chave: | Lycopersicon esculentum; Gotejamento; Sistema de irrigação; Gotejo subterrâneo.
Resumo: | Avaliou-se a resposta do tomateiro para processamento industrial, irrigado por gotejamento, a diferentes profundidades de instalação da linha lateral de gotejadores (0; 20 e 40 cm). Um tratamento irrigado por aspersão foi utilizado como controle. O experimento foi conduzido na Embrapa Hortaliças, nas condições edafoclimáticas da região de cerrados do Brasil Central. Maior crescimento vegetativo de plantas foi observado nos tratamentos irrigados por aspersão e gotejamento superficial, enquanto que menor crescimento ocorreu no gotejamento a 40 cm. A produtividade comercial do tratamento irrigado por gotejamento superficial (124 t.ha-1) foi 32% maior que no tratamento por gotejamento subterrâneo a 40 cm, 15% maior que no tratamento irrigado por aspersão, não diferindo (p&gt;0,05) do tratamento por gotejamento a 20 cm. Incrementos de produtividade foram devidos, principalmente, ao maior número de frutos por planta, uma vez que o estande final e a massa média de frutos não foram afetados pelos tratamentos. A incidência de frutos podres na irrigação por aspersão foi 112 e 453% maior que nos tratamentos irrigados por gotejamento superficial e subterrâneo, respectivamente.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-05362002000200018
Editor: | Associação Brasileira de Horticultura
Relação: | 10.1590/S0102-05362002000200018
Formato: | text/html
Fonte: | Horticultura Brasileira  v.20 n.2 2002
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess