Data/hora: 11/06/2024 06:52:41

Provedor de dados: | 75
País: | Brazil
Título: | Características físicas do solo e produtividade da batata dependendo de sistemas de preparo do solo
Autores: | Fontes,Paulo Cezar Rezende; Nunes,Julio Cezar Silveira; Fernandes,Haroldo Carlos; Araújo,Eduardo Fontes.
Data: | 2007-09-01
Ano: | 2007
Palavras-chave: | Solanum tuberosum; Plantio direto; Conservação de solo; Aiveca; Enxada rotativa; Gotejamento; Aspersão.
Resumo: | Foi avaliado o efeito de sistemas de preparo do solo sobre o diâmetro médio dos agregados (DMA), porcentagem de cobertura da superfície do solo (CSS), profundidade da camada arada (PCA) e produção de tubérculos de batata. Foram instalados dois experimentos em solo argiloso com os mesmos tratamentos, sendo um irrigado por gotejamento e outro por aspersão. Os tratamentos foram: T1 = apenas abertura do sulco de plantio, prática comum aos demais tratamentos; T2 = uma subsolagem (SS); T3 = duas passadas de enxada rotativa (ER); T4 = uma aração com disco (AD) + duas gradagens niveladoras (GN); T5 = 1AD + 2GN + 1ER; T6 = 1AD + 2GN + 2ER; T7 = 1SS + a sequencia de T6; T8 = uma aração com aiveca (AA) + 2GN. Os tratamentos foram distribuídos em blocos ao acaso com quatro repetições e o plantio foi manual. Os maiores valores de DMA e de CSS foram observados em T1 e T2 e o maior valor de PCA, 29,6 cm, foi observado em T8. Em ambos experimentos, a produção de tubérculos comerciais (PCT) foi maior em T8, menor em T1 e T2 e intermediária nos demais tratamentos. Na média dos experimentos, o aumento médio da PCT pela aração com aiveca (T8) foi 52% em relação ao disco (T4).
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-05362007000300007
Editor: | Associação Brasileira de Horticultura
Relação: | 10.1590/S0102-05362007000300007
Formato: | text/html
Fonte: | Horticultura Brasileira  v.25 n.3 2007
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess