Data/hora: 11/06/2024 03:40:25

Provedor de dados: | 86
País: | Brazil
Título: | Calibração de um equipamento de TDR para medida de umidade de solos
Autores: | Tommaselli,José Tadeu Garcia; Bacchi,Osny Oliveira Santos.
Data: | 2001-09-01
Ano: | 2001
Palavras-chave: | Propriedades dielétricas; Conteúdo de água do solo; Instrumento de medição.
Resumo: | Este estudo visou à obtenção das curvas de calibração de um equipamento de TDR (Time Domain Reflectometry) em cinco solos da região de Piracicaba, SP, e testou a adequação da calibração interna do equipamento e das curvas genéricas de calibração. As curvas ajustadas, em cada solo separadamente, apresentaram coeficientes de determinação (R²) da ordem de 0,99, e a curva ajustada para o conjunto de dados dos cinco solos apresentou R² = 0,976. A análise de erros-padrão de estimativa mostrou que as curvas genéricas não se prestam às aplicações mais sensíveis, tais como na determinação absoluta do conteúdo de água do solo. Os testes de comparação entre as curvas ajustadas, a curva genérica e a curva embutida no equipamento mostraram que a primeira é superior às demais. O estudo mostrou, também, que a curva de calibração embutida no equipamento é inadequada para as determinações de umidade nos cinco solos estudados.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2001000900008

Editor:

Embrapa Secretaria de Pesquisa e Desenvolvimento

Pesquisa Agropecuária Brasileira

Relação: | 10.1590/S0100-204X2001000900008
Formato: | text/html
Fonte: | Pesquisa Agropecuária Brasileira  v.36 n.9 2001
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess