Data/hora: 01/06/2024 01:31:12

Provedor de dados: | 86
País: | Brazil
Título: | Freqüência de irrigação por gotejamento durante o estádio vegetativo do tomateiro para processamento industrial
Autores: | Marouelli,Waldir Aparecido; Silva,Washington Luiz de Carvalho e.
Data: | 2005-07-01
Ano: | 2005
Palavras-chave: | Lycopersicon sculentum; Estresse hídrico; Manejo da irrigação; Turno de rega.
Resumo: | Objetivo deste trabalho foi o de estabelecer critério para o manejo de água, durante o estádio vegetativo do tomateiro para processamento industrial, nas condições de cerrado do Brasil Central. Foram avaliados seis turnos de rega entre 0,5 e 16 dias. O estande final e a produtividade de frutos, maximizados em regas a cada 2 dias, apresentaram resposta quadrática com a freqüência de irrigação, enquanto a produção de biomassa foi maximizada em regas diárias. A massa média de fruto e o número de frutos por planta não foram influenciados pelos tratamentos; isto indica que as diferenças de produção foram causadas, principalmente, pela variação do estande final. A profundidade efetiva de raízes apresentou resposta linear positiva com o turno de rega. As plantas irrigadas a cada 8 e 16 dias apresentaram um sistema radicular cerca de 10 cm mais profundo do que aquelas irrigadas duas vezes por dia. O teor de sólidos solúveis totais, a acidez titulável e a taxa de fruto podre não foram influenciados pelos turnos de rega. Observou-se que para melhor desempenho do tomateiro, durante o estádio vegetativo as irrigações devem ser realizadas a cada 2 dias, ou seja, quando a tensão de água no solo atingir cerca de 17 kPa.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2005000700006

Editor:

Embrapa Secretaria de Pesquisa e Desenvolvimento

Pesquisa Agropecuária Brasileira

Relação: | 10.1590/S0100-204X2005000700006
Formato: | text/html
Fonte: | Pesquisa Agropecuária Brasileira  v.40 n.7 2005
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess