Data/hora: 06/06/2024 00:49:13

Provedor de dados: 	86	
País: 	Brazil	
Título: 	Calibração de câmara semiaberta estática para quantificação de amônia volatilizada do solo	
Autores: 	Araújo,Ednaldo da Silva; Marsola,Tatiana; Miyazawa,Mário; Soares,Luís Henrique de Barros; Urquiaga,Segundo; Boddey,Robert Michael; Alves,Bruno José Rodrigues.	
Data: 	2009-07-01	
Ano: 	2009	
Palavras-chave: 	Fator de emissão de amônia; Isótopo 15N; Sistema coletor de NH3; Ureia; Volatilização de amônia.	
Resumo: 	O objetivo deste trabalho foi calibrar uma câmara prática e de baixo custo, para quantificar a amônia volatilizada do solo. A calibração da câmara foi realizada pela técnica do balanço do isótopo 15N. A amônia volatilizada foi capturada por uma câmara semiaberta livre estática (SALE), confeccionada a partir de garrafa de plástico transparente de politereftalato de etileno (PET) de 2 L. O interior da câmara apresentava livre circulação de ar, e possuía uma lâmina de espuma de poliuretano, com 2,5 cm de largura e 25 cm de comprimento, pendurada verticalmente, com a extremidade inferior inserida em frasco com solução ácida, que mantinha a espuma saturada. A recuperação do 15N-NH3 no coletor aumentou de forma linear com o aumento da taxa de volatilização de NH3 do solo. Os testes de campo mostraram eficiência de 57% na recuperação do N-NH3 volatilizado do solo. O intervalo de coletas das espumas pode variar de um a seis dias, sem comprometer a eficiência do sistema. Para estudos de campo, com uso do método proposto, o fator de correção de 1,74 deve ser usado para estimar a real taxa de volatilização de amônia do solo.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2009000700018	
Editor: 	Embrapa Secretaria de Pesquisa e Desenvolvimento

Pesquisa Agropecuária Brasileira	
Relação: 	10.1590/S0100-204X2009000700018	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira  v.44 n.7 2009	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess