Data/hora: 06/06/2024 04:44:46

Provedor de dados: | 86
País: | Brazil
Título: | Uso de água e produção de tomateiro para processamento em sistema de plantio direto com palhada
Autores: | Marouelli,Waldir Aparecido; Silva,Henoque Ribeiro da; Madeira,Nuno Rodrigo.
Data: | 2006-09-01
Ano: | 2006
Palavras-chave: | Lycopersicon esculentum; Cultivo mínimo; Plantio na palha; Eficiência do uso de água; Irrigação.
Resumo: | O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da quantidade de palhada sobre o solo (3, 6 e 9 t ha-1 de matéria seca de sorgo forrageiro), em sistema de plantio direto (SPD), sobre o uso de água e variáveis relativas à produção de cultivares de tomate para processamento, tendo como controle o sistema de plantio convencional (SPC). O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso, com parcelas subdivididas e quatro repetições. Foram avaliadas as cultivares H9553 e H9992, em 2003, e H7155 e U2006, em 2004. A economia de água nos tratamentos de SPD, até 50 dias após o transplante das mudas, foi de 25%, comparado ao SPC, e de 11% durante todo o ciclo. A resposta relativa das cultivares foi similar para as variáveis avaliadas. A produtividade de frutos foi maximizada na quantidade de palhada de 6 t ha-1, e a taxa de frutos podres minimizada para 5,2 t ha-1. A produtividade no SPC foi de 10 a 17% menor do que nos tratamentos de SPD. A eficiência do uso de água pelas plantas não foi afetada pela quantidade de palhada, porém, o SPD foi 23% mais eficiente que o SPC.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2006000900008

Editor:

Embrapa Secretaria de Pesquisa e Desenvolvimento

Pesquisa Agropecuária Brasileira

Relação: | 10.1590/S0100-204X2006000900008
Formato: | text/html
Fonte: | Pesquisa Agropecuária Brasileira  v.41 n.9 2006
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess