Data/hora: 03/06/2024 00:40:07

Provedor de dados: 	86	
País: 	Brazil	
Título: 	Resposta espectral de solos em razão do ângulo de visada, da umidade e da rugosidade superficial	
Autores: 	ACCIOLY,LUCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA; HUETE,ALFREDO RAMON.	
Data: 	2000-12-01	
Ano: 	2000	
Palavras-chave: 	Sensoriamento remoto; Refletância; Espectrometria.	
Resumo: 	Este trabalho teve por objetivo avaliar as variações do fator de refletância bidirecional (FRB) de três séries de solo (McAllister, Stronghold e Epitaph) da microbacia experimental de Walnut Gulch (Arizona, EUA) em razão do ângulo de visada, da rugosidade superficial e do teor de umidade. Foram consideradas as faixas espectrais do visível e do infravermelho próximo e médio presentes no sensor TM, e os resultados foram expressos em termos de FRB em relação à resposta no Nadir (FRB relativo). O anisotropismo variou de solo para solo e foi maior nas menores faixas espectrais, nos ângulos de visada maiores localizados na direção do retroespalhamento, nos ângulos solar-zenitais maiores, e na condição de solo seco. No solo Epitaph (único solo submetido ao estudo de rugosidade) o anisotropismo foi também maior na superfície mais rugosa. Entretanto, uma melhor diferenciação entre as superfícies lisa e rugosa do solo Epitaph foi obtida na direção do espalhamento da energia refletida. Diferenças na escala e nos métodos de obtenção dos dados são apontadas como causas do realce do comportamento anisotrópico dos dados obtidos em condições de laboratório, em comparação com os dados de campo.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000001200018	
Editor: 	Embrapa Secretaria de Pesquisa e Desenvolvimento

Pesquisa Agropecuária Brasileira	
Relação: 	10.1590/S0100-204X2000001200018	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira  v.35 n.12 2000	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess