Data/hora: 12/06/2024 16:47:32

Provedor de dados: | 86
País: | Brazil
Título: | Condutividade elétrica e teor de água inicial das sementes de soja
Autores: | Vieira,Roberval Daiton; Penariol,Adilson Luís; Perecin,Dilermando; Panobianco,Maristela.
Data: | 2002-09-01
Ano: | 2002
Palavras-chave: | Glycine max; Vigor da semente; Teste de sementes; Equação de correção.
Resumo: | O teor de água das sementes é fator de extrema importância na padronização do método do teste de condutividade elétrica, visto que influencia significativamente os resultados. O objetivo deste trabalho foi estudar o efeito do teor de água inicial sobre os resultados da condutividade elétrica das sementes de soja, e determinar uma equação capaz de corrigir a sua influência. Foram utilizadas seis cultivares de soja, em dois anos agrícolas, cada uma representada por lotes com três níveis de vigor. Foi ajustado o teor de água das sementes de cada lote para 7, 9, 11, 13, 15 e 17%, antes da condução do teste de condutividade elétrica; a equação de correção para ajuste dos dados foi determinada com base em regressões, com os resultados dos dois anos agrícolas, cultivares e níveis de vigor. O teor de água inicial das sementes de soja pode influenciar a interpretação dos resultados da condutividade elétrica e a equação de correção é eficiente para eliminar o efeito do teor de água sobre os resultados do teste.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2002000900018

Editor:

Embrapa Secretaria de Pesquisa e Desenvolvimento

Pesquisa Agropecuária Brasileira

Relação: | 10.1590/S0100-204X2002000900018
Formato: | text/html
Fonte: | Pesquisa Agropecuária Brasileira  v.37 n.9 2002
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess