Data/hora: 03/06/2024 11:45:59

Provedor de dados: 	86	
País: 	Brazil	
Título: 	Condutividade elétrica e teor de água inicial das sementes de soja	
Autores: 	Vieira,Roberval Daiton; Penariol,Adilson Luís; Perecin,Dilermando; Panobianco,Maristela.	
Data: 	2002-09-01	
Ano: 	2002	
Palavras-chave: 	Glycine max; Vigor da semente; Teste de sementes; Equação de correção.	
Resumo: 	O teor de água das sementes é fator de extrema importância na padronização do método do teste de condutividade elétrica, visto que influencia significativamente os resultados. O objetivo deste trabalho foi estudar o efeito do teor de água inicial sobre os resultados da condutividade elétrica das sementes de soja, e determinar uma equação capaz de corrigir a sua influência. Foram utilizadas seis cultivares de soja, em dois anos agrícolas, cada uma representada por lotes com três níveis de vigor. Foi ajustado o teor de água das sementes de cada lote para 7, 9, 11, 13, 15 e 17%, antes da condução do teste de condutividade elétrica; a equação de correção para ajuste dos dados foi determinada com base em regressões, com os resultados dos dois anos agrícolas, cultivares e níveis de vigor. O teor de água inicial das sementes de soja pode influenciar a interpretação dos resultados da condutividade elétrica e a equação de correção é eficiente para eliminar o efeito do teor de água sobre os resultados do teste.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2002000900018	
Editor: 	Embrapa Secretaria de Pesquisa e Desenvolvimento

Pesquisa Agropecuária Brasileira	
Relação: 	10.1590/S0100-204X2002000900018	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira  v.37 n.9 2002	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess