Data/hora: 11/06/2024 01:12:24

Provedor de dados: 	86	
País: 	Brazil	
Título: 	Efeitos de sistemas de preparo do solo no uso da água e na produtividade do feijoeiro	
Autores: 	STONE,LUIS FERNANDO; MOREIRA,JOSÉ ALOÍSIO ALVES.	
Data: 	2000-04-01	
Ano: 	2000	
Palavras-chave: 	Phaseolus vulgaris; Plantio direto; Grade aradora; Arado de aiveca; Arado escarificador.	
Resumo: 	Este trabalho teve por objetivo comparar o plantio direto, em duas densidades de palhada, com outros sistemas de preparo do solo, quanto à eficiência do uso da água e à produtividade de duas cultivares de feijoeiro com diferentes arquiteturas de planta. O experimento foi conduzido por quatro anos em um Latossolo Vermelho-Escuro, em Santo Antônio de Goiás, GO, utilizando o delineamento em faixas, com parcela subdividida, com quatro repetições. As faixas A, paralelas a uma linha central de aspersores, consistiram de cinco lâminas de irrigação. Considerando a média dos quatro anos, as quantidades de água aplicadas em cada faixa foram de 399,8; 307,0; 216,8; 128,0 e 54,0 mm. As faixas B, transversais à linha central de aspersores, consistiram de cinco sistemas de preparo do solo: plantio direto, plantio direto mais cobertura morta, grade aradora, arado de aiveca e arado escarificador. Nas subparcelas foram plantadas as cultivares de feijão Aporé e Safira. A magnitude da resposta da produtividade do feijoeiro à lâmina de água aplicada variou com a cultivar e com o sistema de preparo do solo. O sistema de plantio direto, com adequada cobertura morta, propiciou maior economia de água em comparação aos demais sistemas de preparo do solo.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000000400022	
Editor: 	Embrapa Secretaria de Pesquisa e Desenvolvimento

Pesquisa Agropecuária Brasileira	
Relação: 	10.1590/S0100-204X2000000400022	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira  v.35 n.4 2000	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess