Data/hora: 02/06/2024 17:34:16

Provedor de dados: 	86	
País: 	Brazil	
Título: 	Eficiência de filtros de areia pressurizados na remoção de diferentes tamanhos de partículas da água de irrigação	
Autores: 	Deus,Fábio Ponciano de; Testezlaf,Roberto; Mesquita,Marcio.	
Data: 	2015-10-01	
Ano: 	2015	
Palavras-chave: 	Eficiência de remoção; Entupimento de emissores; Irrigação localizada; Taxa de filtração; Tratamento da água.	
Resumo: 	Resumo:O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência de filtros de areia com diferentes granulometrias na remoção de diferentes tamanhos de partículas da água de irrigação, bem como a perda de pressão em função da taxa de filtração e da granulometria de areia do leito filtrante. Os ensaios foram realizados com três filtros de um mesmo modelo comercial, testados com diferentes combinações de granulometrias de areia (areia fina, 0,55 mm; média, 0,77 mm; e grossa, 1,04 mm de diâmetro) e taxas de filtração (20, 40, 60 e 75 m3m-2 h-1), e repetidos em três ciclos de filtração de 4 horas (C1, C2 e C3, realizados em 3 dias consecutivos). O filtro de areia avaliado é efetivo na remoção de partículas a partir do tamanho de areia fina (&gt;60 μm). Nesta faixa de remoção de partículas, a influência da taxa de filtração aumenta com a diminuição do tamanho de partícula na água. O aumento na taxa de filtração, associado à diminuição da granulometria de areia, aumenta a eficiência de remoção, mas acentua a perda de pressão com o tempo, o que diminui a remoção das partículas menores ao longo dos ciclos de filtração.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2015001000939	
Editor: 	Embrapa Secretaria de Pesquisa e Desenvolvimento

Pesquisa Agropecuária Brasileira	
Relação: 	10.1590/S0100-204X2015001000010	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira  v.50 n.10 2015	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess