Data/hora: 11/06/2024 02:19:46

Provedor de dados: 	86	
País: 	Brazil	
Título: 	Minipenetrômetro dinâmico para determinação da resistência à penetração em amostras de solo indeformadas	
Autores: 	Sá,Marcos Aurélio Carolino de; Santos Junior,João de Deus Gomes dos; Resck,Dimas Vital Siqueira; Ferreira,Eloisa Aparecida Belleza; Franz,Claudio Alberto Bento.	
Data: 	2007-11-01	
Ano: 	2007	
Palavras-chave: 	Intervalo hídrico ótimo; Índice de cone; Qualidade física do solo.	
Resumo: 	O objetivo deste trabalho foi descrever e testar um minipenetrômetro dinâmico para a determinação da resistência do solo à penetração, em amostras indeformadas. Foram construídas quatro peças de diferentes massas, para a mensuração da resistência à penetração em solos com conteúdos variáveis de água. Para o teste, foram utilizadas amostras de um Latossolo Vermelho, sob sistemas de plantio convencional e direto. Avaliaram-se o índice de cone, a densidade do solo e os conteúdos gravimétrico e volumétrico de água do solo. O equipamento avaliado é confiável, preciso, de baixo custo e tem potencial para promover mais estudos sobre intervalo hídrico ótimo do solo.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2007001100019	
Editor: 	Embrapa Secretaria de Pesquisa e Desenvolvimento

Pesquisa Agropecuária Brasileira	
Relação: 	10.1590/S0100-204X2007001100019	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira  v.42 n.11 2007	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess