Data/hora: 11/06/2024 05:35:09

Provedor de dados: | 86
País: | Brazil
Título: | Condutividade hidráulica de um Latossolo Vermelho em pousio e cultivo intensivo
Autores: | Netto,Antonio Angelotti; Fernandes,Edemo João.
Data: | 2005-08-01
Ano: | 2005
Palavras-chave: | Perfil instantâneo; Manejo de solo; Tensiômetros; Água no solo; Curva de retenção.
Resumo: | O entendimento e a predição do fluxo de água no solo são essenciais ao manejo agrícola e ambiental. O objetivo deste trabalho foi determinar e comparar a condutividade hidráulica obtida com a técnica do perfil instantâneo no campo, em um solo mantido em pousio por seis anos e outro cultivado intensivamente por igual período. A técnica empregada para a obtenção da condutividade hidráulica foi a de Hillel. A quantidade de água no Latossolo Vermelho foi determinada convertendo-se os valores de potencial matricial da água no solo em umidade volumétrica, segundo a equação de van Genuchten. As determinações de potencial matricial foram realizadas nas profundidades de 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 e 1,0 m, ao longo de 24 dias. Os maiores valores de condutividade hidráulica até a profundidade de 1,0 m ocorreram no solo em pousio. O parâmetro condutividade hidráulica saturada é o responsável pelos maiores valores da função K(teta) determinada em todas as profundidades, independentemente da umidade do solo utilizada como referência.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2005000800010

Editor:

Embrapa Secretaria de Pesquisa e Desenvolvimento

Pesquisa Agropecuária Brasileira

Relação: | 10.1590/S0100-204X2005000800010
Formato: | text/html
Fonte: | Pesquisa Agropecuária Brasileira  v.40 n.8 2005
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess