Data/hora: 05/06/2024 02:41:55

Provedor de dados: 	86	
País: 	Brazil	
Título: 	Condutividade hidráulica de um Latossolo Vermelho em pousio e cultivo intensivo	
Autores: 	Netto,Antonio Angelotti; Fernandes,Edemo João.	
Data: 	2005-08-01	
Ano: 	2005	
Palavras-chave: 	Perfil instantâneo; Manejo de solo; Tensiômetros; Água no solo; Curva de retenção.	
Resumo: 	O entendimento e a predição do fluxo de água no solo são essenciais ao manejo agrícola e ambiental. O objetivo deste trabalho foi determinar e comparar a condutividade hidráulica obtida com a técnica do perfil instantâneo no campo, em um solo mantido em pousio por seis anos e outro cultivado intensivamente por igual período. A técnica empregada para a obtenção da condutividade hidráulica foi a de Hillel. A quantidade de água no Latossolo Vermelho foi determinada convertendo-se os valores de potencial matricial da água no solo em umidade volumétrica, segundo a equação de van Genuchten. As determinações de potencial matricial foram realizadas nas profundidades de 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 e 1,0 m, ao longo de 24 dias. Os maiores valores de condutividade hidráulica até a profundidade de 1,0 m ocorreram no solo em pousio. O parâmetro condutividade hidráulica saturada é o responsável pelos maiores valores da função K(teta) determinada em todas as profundidades, independentemente da umidade do solo utilizada como referência.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2005000800010	
Editor: 	Embrapa Secretaria de Pesquisa e Desenvolvimento

Pesquisa Agropecuária Brasileira	
Relação: 	10.1590/S0100-204X2005000800010	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira  v.40 n.8 2005	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess