Data/hora: 11/06/2024 10:12:36

Provedor de dados: | 86
País: | Brazil
Título: | Controle de tráfego agrícola e atributos físicos do solo em área cultivada com cana-de-açúcar
Autores: | Roque,Antoniane Arantes de Oliveira; Souza,Zigomar Menezes de; Barbosa,Ronny Sobreira; Souza,Gustavo Soares de.
Data: | 2010-07-01
Ano: | 2010
Palavras-chave: | Bitola; Colheita mecânica; Manejo do solo; Piloto automático; Trafegabilidade.
Resumo: | O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do controle de tráfego agrícola na compactação do solo em áreas cultivadas com cana-de-açúcar no sistema de colheita mecanizada. O trabalho foi realizado em delineamento de blocos ao acaso, em parcelas subsubdivididas com os tratamentos: colheita mecanizada tradicional; corte mecanizado com controle de tráfego; e corte mecanizado com controle de tráfego e uso do piloto automático. Os atributos físicos do solo foram avaliados nas camadas de 0,0-0,1, 0,1-0,2 e 0,2-0,3 m de profundidade, na linha de plantio, no local em que o rodado passa e no entrerrodado. Avaliaram-se também os efeitos desses tratamentos sobre a produtividade da cana-de-açucar, respectivamente. O tráfego das máquinas agrícolas aumenta a densidade do solo e diminui o diâmetro médio ponderado dos agregados e a macroporosidade na linha de rodado em relação à linha de plantio, o que causa a degradação cumulativa da qualidade física do solo, ao longo dos anos de cultivo. Os dois anos de controle de tráfego agrícola da colheita não influenciaram os atributos físicos do solo estudados.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2010000700016

Editor:

Embrapa Secretaria de Pesquisa e Desenvolvimento

Pesquisa Agropecuária Brasileira

Relação: | 10.1590/S0100-204X2010000700016
Formato: | text/html
Fonte: | Pesquisa Agropecuária Brasileira  v.45 n.7 2010
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess