Data/hora: 02/06/2024 11:39:15

Provedor de dados: | 86
País: | Brazil
Título: | Determinação de capacidade de campo in situ ou através de equações de regressão
Autores: | FABIAN,ADELAR JOSÉ; OTTONI FILHO,THEOPHILO BENEDICTO.
Data: | 2000-05-01
Ano: | 2000
Palavras-chave: | Retenção de água no solo; Umidade do solo; Equipamento de drenagem; Drenagem interna; Medição de pedofunções.
Resumo: | Este trabalho foi desenvolvido com os objetivos de testar as equações globais obtidas por Macedo para determinar a capacidade de campo (CC) in situ em um solo Podzólico Vermelho-Amarelo; avaliar a câmara de fluxo desenvolvida por Fabian &amp;amp; Ottoni Filho; e verificar se os valores de CC obtidos com esse equipamento se comparam aos determinados pelo método da Embrapa. Os testes foram realizados em 1994, num Podzólico Vermelho-Amarelo, em Itaguaí, RJ. A motivação desta comparação é o fato de o movimento lateral da água ser praticamente eliminado dentro da câmara. Confirmou-se que os valores medidos de CC em tal equipamento reproduziram as determinações de CC obtidas pelo método da Embrapa. Como a área da câmara é de 0,50 m², o resultado sugere a possibilidade de reduzir a dimensão dos tabuleiros de inundação. Foram também validadas as equações globais de regressão para determinar a CC a partir de porcentagens texturais e de matéria orgânica, ou a partir da microporosidade (umidade a 60 cm de tensão).
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000000500022

Editor:

Embrapa Secretaria de Pesquisa e Desenvolvimento

Pesquisa Agropecuária Brasileira

Relação: | 10.1590/S0100-204X2000000500022
Formato: | text/html
Fonte: | Pesquisa Agropecuária Brasileira  v.35 n.5 2000
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess