Data/hora: 11/06/2024 16:33:54

Provedor de dados: 	87	
País: 	Brazil	
Título: 	Distribución volumétrica, simetría del chorro y diámetro de gotas de las boquillas TF-VS2	
Autores: 	Román,R.A.A; Ferreira,M.C; Carvalho,G.F.G; Baggio,M.V.	
Data: 	2010-12-01	
Ano: 	2010	
Palavras-chave: 	Tecnología de aplicación; Tamaño de gotas; Pulverizador.	
Resumo: 	El conocimiento de las características de las diferentes boquillas de pulverización tiene una importancia imprescindible para la adecuada y correcta recomendación de su uso. El objetivo de este trabajo fue determinar el espaciamiento máximo en la barra horizontal de pulverización, la simetría del chorro y el diámetro de gotas en boquillas de pulverización TF-VS2. El trabajo fue realizado en mesa de deposición, en donde fueron utilizadas las presiones de 100, 200 y 300 kPa en las alturas de trabajo de 40 y 50 cm. La simetría del chorro fue determinada en función de dos metodologías (empírica y trigonométrica). También se determinó el tamaño de las gotas, utilizando el método de difracción de rayos laser, en función de dos caldos de pulverización constituidos por agua y por agua con adyuvante en las tres presiones de trabajo ya descritas. Los espaciamientos máximos entre las boquillas en la barra de pulverización no pueden rebasar los 70 y 82 cm, admitiéndose el CV de un 10% para las alturas de 40 y de 50 cm respectivamente. La mayor presión proporcionó el menor diámetro mediano volumétrico (DMV) y la peor uniformidad de gotas, además del mayor porcentaje de gotas susceptibles a deriva, así como también aumentó la simetría entre los chorros.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Espanhol	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83582010000400023	
Editor: 	Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas	
Relação: 	10.1590/S0100-83582010000400023	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Planta Daninha  v.28 n.4 2010	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess