Data/hora: 05/06/2024 18:27:01

Provedor de dados: | 87
País: | Brazil
Título: | Adaptação de um pulverizador de tração humana para aplicação localizada de herbicidas
Autores: | Viliotti,C.A.; Vieira,L.B.; Ferreira,L.R.; Dias,G.P.; Rinaldi,P.C.N.
Data: | 2009-03-01
Ano: | 2009
Palavras-chave: | Agricultura de precisão; Planta daninha; Sensor.
Resumo: | Objetivou-se com este trabalho adaptar um pulverizador de tração humana para aplicação localizada de herbicidas. Para o desenvolvimento do circuito eletrônico, foi elaborado um programa computacional em linguagem Assembly, com informações sobre a variação da resistência elétrica no LDR (Resistor Dependente de Luz) referente à radiação global incidente e refletida para quatro tipos de superfícies diferentes (plantas dicotiledôneas, plantas monocotiledôneas, palhada de trigo e solo). Concluiu-se que é possível e economicamente viável a utilização do sensor LDR para detecção de plantas daninhas.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83582009000100026
Editor: | Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas
Relação: | 10.1590/S0100-83582009000100026
Formato: | text/html
Fonte: | Planta Daninha  v.27 n.1 2009
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess