Data/hora: 06/06/2024 03:34:16

Provedor de dados: | 87
País: | Brazil
Título: | Desenvolvimento de equipamento para controle mecânico de plantas aquáticas na UHE de Americana-SP
Autores: | Bravin,L.F.N.; Velini,E.D.; Reigotta,C.; Negrisoli,E.; Corrêa,M.R.; Carbonari,C.A.
Data: | 2005-06-01
Ano: | 2005
Palavras-chave: | Planta daninha; Reservatório; Manejo.
Resumo: | Os objetivos deste trabalho foram desenvolver e avaliar o rendimento operacional de um equipamento para controle de plantas aquáticas, além de estabelecer procedimentos que permitissem a otimização dessa prática na UHE de Americana-SP. O equipamento constitui-se de uma esteira de margem (3,0 m de largura x 10,0 m de comprimento) para captação e condução das plantas até um picador, que as fragmenta antes do descarte, facilitando assim sua decomposição e seu transporte. A análise realizada indicou que a capacidade operacional foi de aproximadamente 7,73 m³ h-1. Considerando-se a menor taxa de crescimento observada no histórico do reservatório, 2,27%, o sistema deveria permitir a remoção de aproximadamente 28 m³ h-1. Dessa forma, esse equipamento pode funcionar como um método auxiliar no controle das plantas aquáticas, não realizando um controle efetivo se empregado de forma isolada.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83582005000200013
Editor: | Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas
Relação: | 10.1590/S0100-83582005000200013
Formato: | text/html
Fonte: | Planta Daninha  v.23 n.2 2005
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess