Data/hora: 17/06/2024 16:32:21

Provedor de dados: 	87	
País: 	Brazil	
Título: 	Características técnicas de pontas de pulverização LA-1JC e SR-1	
Autores: 	Viana,R.G.; Ferreira,L.R.; Teixeira,M.M.; Cecon,P.R.; Freitas,F.C.L.; Quirino,A.L.S.; Santos,M.V.	
Data: 	2007-03-01	
Ano: 	2007	
Palavras-chave: 	Bico espuma; Deriva; Gotas; Tecnologia de aplicação.	
Resumo: 	Objetivou-se neste trabalho avaliar as características técnicas das pontas de pulverização tipo espuma LA-1JC e SR-1, sob diferentes pressões de trabalho e altura de barra de pulverização. Avaliaram-se, nas pressões de 100, 200 e 300 kPa, o perfil de distribuição de cada ponta, o coeficiente de variação da distribuição volumétrica, a vazão, o diâmetro da mediana volumétrica (DMV), o diâmetro da mediana numérica (DMN), o coeficiente de homogeneidade (CH), o índice de simetria das pontas e os ângulos de abertura esquerdo, direito e total. A ponta LA-1JC, em todas as pressões, e a ponta SR-1, na pressão de 100 kPa, apresentaram perfil de distribuição contínuo. Nas pressões de 200 e 300 kPa a ponta SR-1 apresentou perfil de distribuição descontínuo. Ambas as pontas apresentaram melhor perfil de distribuição com menor espaçamento entre pontas, maior pressão e maior altura da barra. Houve aumento na abertura do ângulo e vazão com incremento na pressão em ambas as pontas. O espectro de gotas obtido é adequado para aplicação de herbicidas sistêmicos em pós-emergência e para herbicidas aplicados em pré-emergência. As pontas LA-1JC, na pressão de 100 kPa, e SR-1, em todas as pressões, não devem ser utilizadas com sobreposição de jatos.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83582007000100024	
Editor: 	Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas	
Relação: 	10.1590/S0100-83582007000100024	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Planta Daninha  v.25 n.1 2007	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess