Data/hora: 12/06/2024 14:45:18

Provedor de dados: | 90
País: | Brazil
Título: | Desenvolvimento de mudas de pinhão-manso irrigadas com água salina
Autores: | Matos,Fábio Santos; Rocha,Ednaldo Cândido; Cruvinel,Clair Kássio Lamberty; Ribeiro,Rodney Alves; Ribeiro,Ricardo Pires; Tinoco,Camila Faleiro.
Data: | 2013-08-01
Ano: | 2013
Palavras-chave: | Condutividade elétrica; Tolerância à salinidade; Irrigação; Jatropha curcas L.
Resumo: | O uso de água salina na irrigação torna-se importante alternativa diante daescassez de água de boa qualidade em todo o mundo. O pinhão-manso (Jatropha curcas L.) possui baixa exigência hídrica, sobrevive e apresenta produção satisfatória em solos de baixa fertilidade. No entanto, a sua produção é maior em cultivos irrigados, o que reforça a necessidade de desenvolvimento de pesquisas para uso de água salina. Este trabalho objetivou avaliar o efeito de diferentes níveis de salinidade da água de irrigação nas características morfofisiológicas de mudas de pinhão-manso. Para isso, foi conduzido experimento em casa de vegetação com interceptação de 50 % da radiação solar, localizada na Universidade Estadual de Goiás, Ipameri, Goiás. O experimento foi conduzido em vasos com capacidade de 4 L de solo, utilizando-se o delineamento inteiramente casualizado, com quatro tratamentos e cinco repetições. As plantas foram irrigadas diariamente com 150 mL de água não salina, durante os 30 primeiros dias após a germinação das sementes. Do 31º ao 50º dia, as plantas foram submetidas a quatro tratamentos: plantas diariamente irrigadas com água de condutividade elétrica igual a 0,5; 8; 16 e 24 dS m-1. Aos 50 dias após a germinação, analisaram-se as seguintes características nas mudas de pinhão-manso: número de folhas; altura de planta; diâmetro de ramo; teor relativo de água; área foliar; clorofila total; razões de massa radicular, massa caulinar, massa foliar e parte aérea/sistema radicular; e biomassa total. Os resultados evidenciaram que as mudas de pinhão-manso irrigadas com água de condutividade elétrica 8 dS m-1 não apresentaram redução do crescimento vegetativo. Todavia, a água de irrigação com condutividade elétrica 16 dS m-1 causou redução no crescimento vegetativo e elevou a senescência e abscisão foliar. Água com condutividade elétrica elétrica de pinhão-manso na fase de mudas.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832013000400012
Editor: | Sociedade Brasileira de Ciência do Solo
Relação: | 10.1590/S0100-06832013000400012
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Ciência do Solo  v.37 n.4 2013
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess