Data/hora: 11/06/2024 00:55:23

Provedor de dados: | 90
País: | Brazil
Título: | Modelo para estimativa da infiltração de água e perfil de umidade do solo
Autores: | Cecílio,Roberto Avelino; Martinez,Mauro Aparecido; Pruski,Fernando Falco; Silva,Demetrius David da.
Data: | 2013-04-01
Ano: | 2013
Palavras-chave: | Condutividade hidráulica; Modelo de Green-Ampt-Mein-Larson; Latossolo.
Resumo: | A adequada modelagem da infiltração de água no solo é fundamental para estimação do movimento de água, erosão hídrica, recarga e contaminação de aquíferos. Este trabalho apresenta um modelo para estimativa da infiltração de água no solo (GAML-c), com base no modelo de Green-Ampt-Mein-Larson, que provê descrição da geometria e do deslocamento da frente de umedecimento no solo. Testes experimentais foram conduzidos em Latossolo Vermelho-Amarelo para avaliar o GAML-c, usando-se quatro diferentes cenários: considerando a condutividade hidráulica do solo igual à taxa de infiltração estável (Tie) e a umidade máxima do solo igual ao teor de água na zona de transmissão (θw) (TW); condutividade hidráulica do solo igual à do solo saturado (K0) e a umidade máxima do solo igual θw (KW); condutividade hidráulica do solo igual à Tie e a umidade máxima do solo igual ao teor de água na saturação (θs) (TS); e condutividade hidráulica do solo igual a K0 e a umidade máxima do solo igual θs (KS). Verificou-se que o GAML-c no cenário TW foi o melhor estimador do perfil de umidade do solo, resultando em aceitáveis estimativas da infiltração de água.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832013000200012
Editor: | Sociedade Brasileira de Ciência do Solo
Relação: | 10.1590/S0100-06832013000200012
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Ciência do Solo  v.37 n.2 2013
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess