Data/hora: 11/06/2024 12:49:14

Provedor de dados: 	90	
País: 	Brazil	
Título: 	Erosão entre sulcos em diferentes condições de cobertura do solo, sob cultivo da cana-de-açúcar	
Autores: 	Bezerra,Sandro Augusto; Cantalice,José Ramon Barros.	
Data: 	2006-06-01	
Ano: 	2006	
Palavras-chave: 	Erosão hídrica; Erodibilidade do solo; Regime do escoamento; Chuva simulada.	
Resumo: 	A erosão entressulcos acontece pela desagregação originada do impacto das gotas de chuva e pelo transporte do escoamento superficial, por arraste e suspensão das partículas superficiais do solo desagregadas, onde se encontram a matéria orgânica e os nutrientes fundamentais para a produção agrícola. O trabalho objetivou avaliar o efeito de diferentes coberturas do solo em área de cultivo de cana-de-açúcar sob o escoamento superficial na erosão entressulcos. As condições avaliadas foram: solo descoberto; resíduo em contato direto com o solo; dossel da cana-de-açúcar e efeito somado do dossel da cana-de-açúcar e do resíduo em contato com o solo, para três e 12 meses após o corte da cana-planta. Os regimes de escoamento na erosão entressulcos foram laminar lento, e a erodibilidade para o Argissolo Vermelho-Amarelo foi de 1,87 x 10(6) kg s m-4, por conta da presença de mica e caulinita. O resíduo da cana em contato direto com o solo destacou-se no aumento da rugosidade hidráulica, e o dossel pela interceptação da chuva que retardou o início do escoamento superficial, possibilitando maiores taxas de infiltração de água no solo e menores taxas da erosão entressulcos.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832006000300016	
Editor: 	Sociedade Brasileira de Ciência do Solo	
Relação: 	10.1590/S0100-06832006000300016	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Ciência do Solo  v.30 n.3 2006	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess