Data/hora: 02/06/2024 13:30:46

Provedor de dados: | 90
País: | Brazil
Título: | Caracterização físico-hídrica de um perfil de terra roxa estruturada latossólica pelo método do perfil instantâneo
Autores: | Costa,A. C. S. da; Libardi,P. L.
Data: | 1999-09-01
Ano: | 1999
Palavras-chave: | Morfologia; Estrutura; Porosidade; Condutividade hidráulica; Bt; Bw.
Resumo: | Em Terra Roxa Estruturada Latossólica do município de Piracicaba (SP), foram instalados tensiômetros a cada 15 cm, em triplicata, a partir de 30 cm até à profundidade de 240 cm, numa área de 25 m², para medida do potencial mátrico (φm) e, indiretamente, por meio da curva de retenção de água, a umidade volumétrica (θ). O método da umidade (Libardi et al., 1980) ajustou os dados de redistribuição de água (θ vs t) com coeficientes de determinação (R²) maiores que 0,98. A hipótese de gradiente do potencial hidráulico (δφh δz-1) unitário foi verificada somente no horizonte Bw. No horizonte Bt, o gradiente do potencial hidráulico variou de 1 a 3,89 m m-1, o que determinou valores de condutividade hidráulica maiores que os obtidos pelo método de Hillel et al. (1972). A umidade volumétrica na capacidade de campo (θcc) variou de 0,45 a 0,33 m³ m-3, que corresponde a uma variação de potencial mátrico (-φm) de 0,0075 a 0,0014 MPa e de condutividade hidráulica de 0,00068 a 0,00750 cm h-1. O horizonte Bt, graças à estrutura em blocos bem desenvolvida, apresentou os maiores valores de densidade do solo e microporosidade, comparado aos do horizonte Bw, que resultaram nas diferenças dos valores das características hídricas do perfil da TR.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06831999000300021
Editor: | Sociedade Brasileira de Ciência do Solo
Relação: | 10.1590/S0100-06831999000300021
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Ciência do Solo  v.23 n.3 1999
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess