Data/hora: 11/06/2024 02:22:40

Provedor de dados: 	90	
País: 	Brazil	
Título: 	Substituição dos parâmetros do modelo de Green-Ampt-Mein-Larson para estimativa da infiltração em alguns solos do Brasil	
Autores: 	Cecílio,Roberto Avelino; Martinez,Mauro Aparecido; Pruski,Fernando Falco; Silva,Demetrius David da; Ataíde,Wendy Fonseca.	
Data: 	2007-10-01	
Ano: 	2007	
Palavras-chave: 	Modelagem hidrológica; Potencial matricial; Condutividade hidráulica.	
Resumo: 	A partir de uma análise detalhada do processo de infiltração de água no solo, foram propostas alternativas para adequação dos parâmetros de entrada do modelo de Green-Ampt-Mein-Larson (GAML), na tentativa de melhorar a eficiência da estimativa da infiltração em alguns solos brasileiros. As adequações consistiram em substituir a condutividade hidráulica do solo saturado (K0) pela taxa de infiltração estável (Tie) e o teor de água do solo saturado (q s) pelo teor de água na zona de transmissão (q w), além de estabelecer uma equação para estimativa do potencial matricial na frente de umedecimento (y f) com base nos parâmetros do modelo de curva de retenção de água de Brooks &amp;amp; Corey. Avaliou-se o desempenho do conjunto de adequações propostas (GAML-t) para estimativa da infiltração de água em três solos: Latossolo Vermelho-Amarelo, Latossolo Vermelho e Argissolo Vermelho. O desempenho do GAML-t foi comparado com o obtido pelo GAML aplicado em sua forma original e adequado segundo cinco diferentes formas, evidenciando-se que o primeiro obteve melhor desempenho nos três solos estudados.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832007000500029	
Editor: 	Sociedade Brasileira de Ciência do Solo	
Relação: 	10.1590/S0100-06832007000500029	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Ciência do Solo  v.31 n.5 2007	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess