Data/hora: 01/06/2024 11:56:16

Provedor de dados: | 90
País: | Brazil
Título: | Modelo para a determinação do espaçamento entre desaguadouros em estradas não pavimentadas
Autores: | Griebeler,Nori Paulo; Pruski,Fernando Falco; Silva,José Márcio Alves da; Ramos,Márcio Mota; Silva,Demetrius David da.
Data: | 2005-06-01
Ano: | 2005
Palavras-chave: | Conservação do solo; Modelo hidrológico; Tensão cisalhante; Erosão hídrica.
Resumo: | As estradas não pavimentadas são de fundamental importância para o desenvolvimento social e econômico do Brasil, sendo a erosão provocada pela água no leito e nas margens destas estradas um dos principais fatores para sua degradação. Neste artigo, apresenta-se um novo modelo para a determinação do espaçamento entre desaguadouros em estradas não pavimentadas e, conseqüentemente, para a redução dos problemas associados à erosão hídrica. Utilizando o modelo de ondas cinemáticas, determina-se o hidrograma de escoamento superficial no canal de drenagem da estrada e, a partir deste, é calculada a tensão provocada pelo escoamento. Sempre que a tensão cisalhante causada pelo escoamento supera a tensão crítica para cisalhamento do solo ocorre o seu desprendimento. A diferença entre essas tensões cisalhantes é multiplicada pela erodibilidade do solo e pela área em que ocorre a aplicação da tensão cisalhante para estimar a perda de solo provocada pelo escoamento. O espaçamento máximo entre desaguadouros é obtido, comparando-se a perda de solo provocada pelo escoamento com a perda de solo tolerável. O comprimento máximo do canal é aquele para o qual a perda tolerável é atingida. O modelo permite determinar o espaçamento entre desaguadouros considerando as características das áreas que contribuem para o escoamento e a resistência do solo. As simulações realizadas mostraram que o modelo é sensível às alterações na erodibilidade e na tensão crítica de cisalhamento do solo, bem como à declividade do canal, permitindo ainda que, por meio da alteração no aprofundamento tolerável para o canal, os espaçamentos possam ser ampliados ou reduzidos.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832005000300010
Editor: | Sociedade Brasileira de Ciência do Solo
Relação: | 10.1590/S0100-06832005000300010
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Ciência do Solo  v.29 n.3 2005
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess