Data/hora: 11/06/2024 03:22:43

Provedor de dados: 	90	
País: 	Brazil	
Título: 	Comparação entre dois métodos para a determinação do volume de escoamento superficial	
Autores: 	Pruski,F. F.; Griebeler,N. P.; Silva,D. D.	
Data: 	2001-06-01	
Ano: 	2001	
Palavras-chave: 	Conservação de solos; Terraceamento; Modelos hidrológicos.	
Resumo: 	A determinação do volume máximo de escoamento superficial é fundamental para o dimensionamento de diversos tipos de obras hidráulicas, constituindo o parâmetro de maior importância no projeto de sistemas de terraceamento em nível. A determinação incorreta do volume escoado superficialmente gera imprecisões no dimensionamento destes sistemas que, quando superdimensionados, apresentam elevado custo de instalação. Tendo em vista esses aspectos, o presente trabalho teve por objetivo comparar os valores de volume máximo de escoamento superficial, obtidos por meio do método empírico do número da curva, desenvolvido pelo Serviço de Conservação de Solos dos Estados Unidos, com aqueles obtidos por meio do método desenvolvido por Pruski e colaboradores, baseado em princípios consagrados na hidrologia. O desempenho dos dois métodos foi analisado com base nas condições pluviométricas correspondentes a Belo Horizonte e Uberlândia, para período de retorno de 10 anos. Evidenciaram-se grandes diferenças entre os valores de volume de escoamento superficial obtidos pelos dois métodos, as quais se mostraram mais acentuadas para maiores velocidades de infiltração de água no solo, tendo o método proposto por Pruski e colaboradores apresentado comportamento mais condizente com a realidade.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832001000200016	
Editor: 	Sociedade Brasileira de Ciência do Solo	
Relação: 	10.1590/S0100-06832001000200016	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Ciência do Solo  v.25 n.2 2001	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess