Data/hora: 11/06/2024 10:09:51

Provedor de dados: 	90	
País: 	Brazil	
Título: 	Permeâmetro de carga decrescente associado a programa computacional para a determinação da condutividade hidráulica do solo saturado	
Autores: 	Gubiani,Paulo Ivonir; Reinert,Dalvan José; Reichert,José Miguel; Gelain,Neiva Somavilla; Minella,Jean Paolo Gomes.	
Data: 	2010-06-01	
Ano: 	2010	
Palavras-chave: 	Propriedades hídricas; Software; Métodos.	
Resumo: 	A condutividade hidráulica do solo saturado (Kθs) é uma propriedade com grande variabilidade, o que exige a utilização de um número maior de determinações para que sua descrição possa ser feita adequadamente pela função densidade de probabilidade normal. Consequentemente, há aumento de trabalho e de tempo para a obtenção dos resultados, principalmente se as determinações forem feitas com equipamentos de pouca praticidade. A construção de equipamentos de maior praticidade e o desenvolvimento de ferramentas computacionais podem tornar o processo de análise mais rápido e preciso. Com esse objetivo, foi construído um permeâmetro de carga decrescente e desenvolvido um software para a aquisição de dados. As medidas de Kθs obtidas com esses equipamentos, em amostras de um Argissolo, mostraram menor variabilidade, avaliada pelo coeficiente de variação, o que resultou em maior precisão das determinações. Além disso, o tempo de análise foi reduzido em 30 %.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/other	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832010000300041	
Editor: 	Sociedade Brasileira de Ciência do Solo	
Relação: 	10.1590/S0100-06832010000300041	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Ciência do Solo  v.34 n.3 2010	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess