Data/hora: 02/06/2024 12:58:00

Provedor de dados: 	90	
País: 	Brazil	
Título: 	Índice de desagregação do solo baseado em energia ultra-sônica	
Autores: 	Carolino de Sá,M. A.; Lima,J. M.; Silva,M. L. N.; Dias Junior,M. S.	
Data: 	1999-09-01	
Ano: 	1999	
Palavras-chave: 	Ultra-som; Latossolo Roxo; Terra Roxa Estruturada; Agregação.	
Resumo: 	A estabilidade de agregados tem sido determinada por meio de peneiramento úmido, impacto de gotas e, mais recentemente, sonificação. O objetivo deste trabalho foi propor um índice baseado em níveis de energia ultra-sônica para expressar a estabilidade de agregados, utilizando material de horizontes A e B de Latossolo Roxo e Terra Roxa Estruturada. Agregados de 4,76 a 7,93 mm foram submetidos a níveis crescentes de energia ultra-sônica. O índice de dispersão (massa de agregados secos e, ou, partículas &lt; 0,053 mm/massa inicial de agregados) foi plotado em função da energia correspondente para dispersão de cada amostra. As curvas de dispersão foram linearizadas, dividindo-se a energia pelo índice de dispersão, obtendo-se uma equação do tipo EA/ID = a + bEA. O índice de desagregação foi obtido, dividindo-se os termos b/a da equação, tendo como unidade mL J-1. Quanto menor o índice de desagregação, maior a estabilidade de agregados, principalmente para amostras dos horizontes A de ambos os solos. A vantagem desse índice sobre um único nível de energia ou mesmo o diâmetro médio geométrico se deve ao fato de ele considerar toda a faixa de energia empregada na curva de dispersão.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06831999000300005	
Editor: 	Sociedade Brasileira de Ciência do Solo	
Relação: 	10.1590/S0100-06831999000300005	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Ciência do Solo  v.23 n.3 1999	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess