Data/hora: 11/06/2024 12:09:40

Provedor de dados: 	90	
País: 	Brazil	
Título: 	Condutividade hidráulica saturada e não saturada de Latossolo Vermelho eutroférrico tratado com lodo de esgoto	
Autores: 	Barbosa,G. M. C.; Tavares Filho,J.; Fonseca,I. C. B.	
Data: 	2004-04-01	
Ano: 	2004	
Palavras-chave: 	Biossólido; Potencial matricial; Agregação do solo.	
Resumo: 	Este trabalho teve por objetivo avaliar os efeitos de diferentes doses de lodo de esgoto na condutividade hidráulica saturada e não saturada de um Latossolo Vermelho eutroférrico (Oxisol) durante dois anos consecutivos. O experimento foi instalado no campo, com delineamento em blocos ao acaso com três repetições com os seguintes tratamentos: testemunha e adubação orgânica com lodo de esgoto em doses crescentes de 6, 12, 18, 24 e 36 Mg ha-1 em base seca e complementação mineral. As medições de condutividade foram realizadas no campo com infiltrômetro de sucção controlada para os potenciais matriciais 0, -1, -3 e -6 kPa. Nas condições em que foi realizado este experimento, concluiu-se que a dose de 12 Mg ha-1 de lodo de esgoto alterou a condutividade hidráulica nos potenciais 0 e -1 kPa, respectivamente.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832004000200019	
Editor: 	Sociedade Brasileira de Ciência do Solo	
Relação: 	10.1590/S0100-06832004000200019	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Ciência do Solo  v.28 n.2 2004	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess