Data/hora: 12/06/2024 01:19:32

Provedor de dados: | 90
País: | Brazil
Título: | Dejeto líquido bovino em plantio direto: perda de carbono e nitrogênio por escoamento superficial
Autores: | Silveira,Fabiana de Medeiros; Favaretto,Nerilde; Dieckow,Jeferson; Pauletti,Volnei; Vezzani,Fabiane Machado; Silva,Eder David Borges da.
Data: | 2011-10-01
Ano: | 2011
Palavras-chave: | Erosão hídrica; Adubação orgânica; Qualidade de água; Nutrientes; Amônio; Nitrato.
Resumo: | A utilização de dejetos de animais na produção agrícola é uma alternativa de disposição do resíduo gerado na atividade pecuária, porém se aplicado inadequadamente pode causar problemas ambientais. Nesse sentido, o objetivo geral deste trabalho foi avaliar as concentrações e perdas de C e N por escoamento superficial em quatro doses de dejeto líquido bovino (0, 60, 120, 180 m³ ha-1 ano-1) aplicado em Latossolo franco-argiloarenoso com 13 % de declividade, manejado em plantio direto com soja, aveia-preta, milho e trigo, em sistema de rotação. O escoamento superficial foi coletado durante dois anos e sete meses em galões de 60 L após cada chuva, com geração de escoamento em pelo menos uma parcela. Os nutrientes solúveis foram determinados em amostra filtrada por uma membrana de éster de 0,45 µm e os nutrientes totais, em amostras não filtradas. A aplicação de dejeto líquido bovino reduziu as perdas de C orgânico e N por escoamento superficial, com consequências positivas para a qualidade da água em corpos hídricos a jusante. Porém, doses crescentes de dejeto tendem a aumentar a concentração dos referidos elementos e, por conseguinte, diminuir a qualidade da água. As concentrações médias ponderadas de nitrato estiveram abaixo do limite permitido pela legislação brasileira, porém as de amônio ficaram acima do máximo permitido, indicando a necessidade de práticas de controle e retenção do escoamento superficial, a fim de evitar a entrada do nitrato nos corpos d'água, mesmo em áreas sob plantio direto. Cabe ressaltar que esses dados foram obtidos em condição de baixo potencial poluidor, ou seja, relevo com 13 % de declividade, baixa precipitação e intervalo mínimo de dez dias entre a aplicação do dejeto e a ocorrência de chuva, com formação de escoamento superficial. Além disso, há a necessidade de estudos futuros para avaliar a lixiviação de nitrato.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832011000500030
Editor: | Sociedade Brasileira de Ciência do Solo
Relação: | 10.1590/S0100-06832011000500030
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Ciência do Solo  v.35 n.5 2011
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess