Data/hora: 11/06/2024 06:47:15

Provedor de dados: | 90
País: | Brazil
Título: | Relação entre horizontes pedológicos e propriedades hidráulicas em dois latossolos
Autores: | Marques,J. D.; Libardi,P. L.; Jong van Lier,Q.
Data: | 2002-09-01
Ano: | 2002
Palavras-chave: | Condutividade hidráulica; Curva de retenção; Horizontes hidráulicos.
Resumo: | Realizou-se um estudo comparativo para verificar se as propriedades hidráulicas do solo variam de acordo com os horizontes pedológicos. Dois Latossolos foram descritos morfologicamente e amostras com estrutura indeformada foram coletadas até 1,00 m de profundidade com cinco repetições em cada camada de 0,10 m de espessura, para determinação da condutividade hidráulica do solo saturado (Ko) pelo método do permeâmetro de carga decrescente e para elaboração das curvas de retenção (ψm(&amp;#952;)), utilizando as tensões de 1, 2 e 4 kPa (Mesa de Tensão) e 10, 30, 50, 100, 500 e 1.500 kPa (Câmara de Pressão de Richards). Os resultados obtidos indicaram que tanto Ko como ψm nem sempre se alteram de acordo com a mudança nos horizontes pedológicos. Em solos com grande homogeneidade morfológica, como os Latossolos, torna-se mais difícil caracterizá-los hidraulicamente, já que alguns parâmetros utilizados pela pedologia não são eficientes para a separação hidráulica.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832002000300001
Editor: | Sociedade Brasileira de Ciência do Solo
Relação: | 10.1590/S0100-06832002000300001
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Ciência do Solo  v.26 n.3 2002
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess