Data/hora: 11/06/2024 04:44:22

Provedor de dados: | 90
País: | Brazil
Título: | Semeadora-adubadora: exigências em função do preparo do solo, da pressão de inflação do pneu e da velocidade
Autores: | Furlani,Carlos Eduardo Angeli; Silva,Rouverson Pereira da; Carvalho Filho,Alberto; Cortez,Jorge Wilson; Grotta,Danilo Cesar Checchio.
Data: | 2008-02-01
Ano: | 2008
Palavras-chave: | Desempenho; Pressão de inflação; Distribuição longitudinal.
Resumo: | As semeadoras-adubadoras, responsáveis pela correta adição de semente e adubo ao solo, possuem mecanismos dosadores acionados por suas rodas motrizes, que giram em função do contato com a superfície do solo. Esse contato é influenciado, entre outros fatores, pela pressão de inflação dos pneus. O objetivo do presente trabalho foi estudar o desempenho de uma semeadora-adubadora de precisão em função do preparo do solo (preparo convencional e plantio direto), das velocidades de deslocamento e da pressão de inflação do seu pneu. O trabalho foi realizado na UNESP de Jaboticabal (SP) no ano de 2006. Foram avaliadas as seguintes variáveis: força de tração e potência na barra, consumo de combustível (horário, ponderal, operacional e específico), capacidade de campo operacional, patinagem dos rodados do trator e da semeadora-adubadora, estande inicial e distribuição longitudinal de sementes. O sistema plantio direto demandou maior força (35 %), potência e consumo horário de combustível; o mesmo aconteceu na maior velocidade. A pressão de inflação das rodas da semeadora proporcionou menor patinagem e maior estande inicial de plântulas.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832008000100032
Editor: | Sociedade Brasileira de Ciência do Solo
Relação: | 10.1590/S0100-06832008000100032
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Ciência do Solo  v.32 n.1 2008
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess