Data/hora: 01/06/2024 02:31:03

Provedor de dados: 	90	
País: 	Brazil	
Título: 	Parametrização do método do perfil instantâneo para a determinação da condutividade hidráulica do solo em experimentos com evaporação	
Autores: 	Hurtado,Ana Lúcia Berretta; Cichota,Rogerio; Van Lier,Quirijn de Jong.	
Data: 	2005-04-01	
Ano: 	2005	
Palavras-chave: 	Plano de fluxo zero; Drenagem; Ascersão.	
Resumo: 	A condutividade hidráulica do solo é uma propriedade cuja quantificação é essencial para qualquer estudo que envolva o movimento da água no solo. Os métodos para sua determinação baseados na drenagem interna, como o do perfil instantâneo - MPI, são os mais empregados, restringindo-se à determinação da condutividade hidráulica entre a condição de solo saturado e a umidade na capacidade de campo. Com a finalidade de obter a condutividade hidráulica para menores valores de umidade, propôs-se um método de emprego do MPI com evaporação, apresentando-se o procedimento para a determinação do plano de fluxo zero e estimativa da densidade de fluxo. Demonstrou-se a aplicação do método, obtendo-se resultados de condutividade hidráulica para a camada superficial de um perfil monitorado a partir de um experimento de campo realizado durante um período de 12 dias. A profundidade máxima do plano de fluxo zero estimado foi de aproximadamente 0,50 m. A faixa de umidade obtida variou de 0,25 a 0,21 m³ m-3, valores complementares aos obtidos em experimentos sem evaporação no mesmo local. Os resultados indicaram a viabilidade do método, útil especialmente para se estender à faixa de umidade obtida na camada superficial de tais experimentos.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/report	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832005000200016	
Editor: 	Sociedade Brasileira de Ciência do Solo	
Relação: 	10.1590/S0100-06832005000200016	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Ciência do Solo  v.29 n.2 2005	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess