Data/hora: 11/06/2024 12:46:20

Provedor de dados: | 90
País: | Brazil
Título: | Intervalo hídrico ótimo num nitossolo vermelho distroférrico irrigado
Autores: | Blainski,Everton; Gonçalves,Antonio Carlos Andrade; Tormena,Cássio Antonio; Folegatti,Marcos Vinicius; Guimarães,Rachel Muylaert Locks.
Data: | 2009-04-01
Ano: | 2009
Palavras-chave: | Irrigação; Qualidade física do solo; Resistência do solo à penetração.
Resumo: | O manejo da irrigação tem-se baseado no controle do potencial da água no solo (Ψ) como fator limitante do crescimento das plantas. Entretanto, outras variáveis podem influenciar a cultura mesmo que o Ψ não seja limitante. O Intervalo Hídrico Ótimo (IHO) é um conceito de disponibilidade de água no solo que leva em consideração a porosidade de aeração e a resistência do solo à penetração em adição ao Ψ. O objetivo deste estudo foi quantificar o IHO num Nitossolo Vermelho distroférrico irrigado e utilizá-lo no estabelecimento de critérios para o manejo de água e do solo em áreas irrigadas. A resistência do solo à penetração foi a variável que limitou o IHO com maior frequência, diminuindo sua magnitude com o aumento da densidade do solo (Ds). Com o aumento da Ds, ocorreu redução na frequência com que θ manteve-se dentro dos limites do IHO. A Ds crítica (Dsc) foi de 1,40 Mg m-3, indicando severa degradação física do solo para Ds &gt; Dsc. Para Ds &lt; 1,28 Mg m-3, o Ψ de -800 hPa utilizado frequentemente para o controle da irrigação por meio de tensiômetros caracterizou o limite inferior do IHO. Para 1,28 &lt; Ds &lt; 1,40 Mg m-3, o limite inferior do IHO foi determinado pela RP e, nestas condições, a adoção de Ψ igual a -800 hPa como limite para a aplicação de água estabelece restrições físicas às plantas devido à elevada RP. Neste caso, o mapeamento de áreas com Ds uniformes poderia ser utilizado para o manejo do Ψ para a manutenção da RP &lt; 2,0 MPa. Nas áreas em que a Ds &lt; 1,28 Mg m-3 pode ocorrer maior secamento do solo sem que ocorra RP &gt; 2,0 MPa; para 1,28 &lt; Ds &lt; 1,40 Mg m-3 deve-se manter Ψ &gt; -800 hPa visando ao controle da RP. Para áreas em que Ds &gt; Dsc, medidas que visem a redução da Ds poderiam ser tomadas em função da severa degradação física do solo.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832009000200005
Editor: | Sociedade Brasileira de Ciência do Solo
Relação: | 10.1590/S0100-06832009000200005
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Ciência do Solo  v.33 n.2 2009
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess