Data/hora: 13/06/2024 05:17:01

Provedor de dados: 	91	
País: 	Brazil	
Título: 	Pós-tratamento de efluente de reator UASB utilizando sistemas "wetlands" construídos	
Autores: 	Sousa,José Tavares de; van Haandel,Adrianus C.; Cosentino,Paulo Rogério da Silva; Guimarães,Adriana Valéria Arruda.	
Data: 	2000-04-01	
Ano: 	2000	
Palavras-chave: 	"wetlands" construído; Pós-tratamento; Remoção de nutrientes; Macrófitas.	
Resumo: 	O presente trabalho avalia o desempenho de sistemas "wetlands" utilizados no pós-tratamento de efluente de um reator anaeróbio de manta de lodo (UASB), com relação à remoção de matéria orgânica e formas de nitrogênio e fósforo. O reator UASB tratava esgotos sanitários brutos provenientes da cidade de Campina Grande, PB, e o efluente produzido era bombeado para os quatro sistemas "wetlands", em escala piloto, sendo três cultivados com macrófitas emergentes (Juncus sp) e um sem cultivo, para o controle da pesquisa. Todos os sistemas foram operados com diferentes cargas hidráulicas: 4,5; 3,3 e 2,3 cm dia-1. Os resultados obtidos durante as vinte e seis semanas de operação foram promissores e se observaram eficiências médias de remoção de matéria orgânica (DQO) entre 76 e 84%, para cargas aplicadas variando de 6,58 a 14,2 g DQO m-2 dia-1. Na remoção de nutrientes, verificou-se a produção de efluentes com concentrações médias de 6,1 mg N-NH+4 L-1 e com relação ao nitrogênio total: 7,6 NTK mg L-1 com remoção respectivamente de 86 e 87%; já para fósforo total, o sistema "wetlands", operando com carga hidráulica de 2,3 cm dia-1, produziu efluente sem presença de fósforo (100% de remoção).	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000100016	
Editor: 	Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG	
Relação: 	10.1590/S1415-43662000000100016	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.4 n.1 2000	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess