Data/hora: 09/06/2024 18:02:02

Provedor de dados: | 91
País: | Brazil
Título: | Alteração no diâmetro e na perda de carga em tubos de polietileno submetidos a diferentes pressões
Autores: | Vilela,Luís A. A.; Soccol,Olívio J.; Gervásio,Eliézer S.; Frizzone,José A.; Botrel,Tarlei A.
Data: | 2003-04-01
Ano: | 2003
Palavras-chave: | Irrigação; Irrigação localizada; Tubos de polietileno.
Resumo: | Procedeu-se à avaliação das alterações de diâmetro e da perda de carga em tubos de polietileno de baixa densidade, com diâmetros nominais DN12 e DN20, quando submetidos a pressões de operação de 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 e 400 kPa. Os diâmetros foram medidos com um paquímetro digital, suas alterações por meio de dois dendrômetros interligados a um datalogger e as perdas de carga por um transdutor de pressão diferencial. Verificou-se a influência da pressão de operação sobre os diâmetros internos e na perda de carga, principalmente para o tubo DN20. Foram ajustadas equações correlacionando-se a vazão e a perda de carga, para cada uma das pressões, além de outra obtida com todos os pares de valores, para cada modelo de tubo. As equações foram comparadas pelo teste t, verificando-se que, ao nível de 5% de probabilidade, uma única expressão não poderia representar a perda de carga para todas as pressões testadas. Por esta razão, ajustaram-se equações para cada um dos diâmetros, em que a perda de carga foi expressa em função da vazão e do diâmetro ou da vazão e da pressão.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000100030
Editor: | Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG
Relação: | 10.1590/S1415-43662003000100030
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.7 n.1 2003
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess