Data/hora: 12/06/2024 02:26:43

Provedor de dados: | 91
País: | Brazil
Título: | Suscetibilidade de gotejadores ao entupimento de causa biológica
Autores: | Resende,Ronaldo Souza; Coelho,Rubens Duarte; Piedade,Sônia Maria de Stéfano.
Data: | 2000-12-01
Ano: | 2000
Palavras-chave: | Bactéria; Obstrução; Irrigação por gotejamento.
Resumo: | Avaliou-se a suscetibilidade de cinco tipos de gotejadores ao processo de entupimento de origem biológica, testando-se os seguintes modelos da marca comercial Netafim: Streamline 100, Ram 17L, Dripline 2000, Tiran 17 e Typhoon 20; para tanto, utilizou-se delineamento estatístico em blocos ao acaso em parcela subdividida, constituído de cinco tratamentos (modelo de gotejador) na parcela e tempo de funcionamento (9 níveis) na subparcela com quatro repetições. A água utilizada no ensaio provinha de fonte hídrica superficial, utilizada para irrigação, e dela foram isolados diversos gêneros de bactérias, multiplicadas em meio de cultura e utilizadas para manter um nível populacional de bactéria no reservatório da bancada de ensaio superior a 50.000 UFC mL-1, através de inoculações efetuadas quando o número de células decaía a esse patamar. Em intervalos de tempo de funcionamento do sistema de 240 h, a vazão de cada gotejador era medida totalizando um tempo de 2160 h de operação. Os resultados apontaram diferenças entre os emissores avaliados quanto à ocorrência do entupimento, tendo os modelos Ram e Streamline apresentado os menores níveis de redução de vazão, em relação aos modelos Tiran e Dripline.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000300011
Editor: | Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG
Relação: | 10.1590/S1415-43662000000300011
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.4 n.3 2000
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess