Data/hora: 11/06/2024 17:13:35

Provedor de dados: 	91	
País: 	Brazil	
Título: 	Modelagem para o dimensionamento de um sistema de microirrigação utilizando microtubos ramificados	
Autores: 	Alves,Dinara G; Pinto,Marinaldo F; Salvador,Conan A; Almeida,Alexsandro C. S; de Almeida,Ceres D. G. C; Botrel,Tarlei A.	
Data: 	2012-02-01	
Ano: 	2012	
Palavras-chave: 	Emissores; Tecnologia de irrigação; Perda de carga; Modelo matemático; Baixo custo.	
Resumo: 	Este trabalho foi realizado com o objetivo de se modelar e avaliar o comportamento hidráulico de microtubos ramificados, com base na relação entre vazão e comprimento dos microtubos para uma pressão de entrada, operando sob regime laminar. Dois modelos matemáticos foram estudados, em que um considerou a perda localizada de carga no dimensionamento dos microtubos ramificados e o outro a desconsiderou. O experimento para validação dos modelos foi conduzido no Laboratrio de Hidráulica da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" (ESALQ-USP), Piracicaba, SP, medindo-se a vazão dos emissores para as pressões de 14,7; 18,6; 39,2 e 58,9 kPa. A configuração do sistema de irrigação consistiu de uma linha lateral com diâmetro nominal (DN) de 10,0 mm, na qual foram inseridos microtubos conectores com DN de 0,8 mm conectados a um segmento de tubo de derivação e acoplados seis microtubos emissores com DN de 0,7 mm. Verificou-se que, dentre os modelos matemáticos, aquele que considerou a perda localizada de carga apresentou maior exatidão pois teve elevado, um bom índice de Willmott e baixo erro quadrático médio.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000200001	
Editor: 	Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG	
Relação: 	10.1590/S1415-43662012000200001	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.16 n.2 2012	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess