Data/hora: 02/06/2024 18:27:51

Provedor de dados: | 91
País: | Brazil
Título: | CARACTERIZAÇÃO HIDRÁULICA DO MICROASPERSOR RAIN-BIRD QN-14
Autores: | Nascimento,Tarcizio; Soares,José Monteiro; Azevedo,Carlos Alberto Vieira de.
Data: | 1999-04-01
Ano: | 1999
Palavras-chave: | Coeficiente de uniformidade; Intensidade de precipitação; Equação característica; Coeficiente de variação de fabricação.
Resumo: | RESUMO Este trabalho foi realizado no Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Semi-Árido (Embrapa Semi-Árido) com o objetivo de se obter as características hidráulicas do microaspersor Rain bird QN-14. O coeficiente de variação de fabricação (CVF) foi de 0,7%, que, de acordo com a ABNT, é considerado bom. A equação característica, Q = 45,63H0'4866, foi ajustada através de regressão linear, com um coeficiente de determinação (r2)de 0,9998. O emissor apresentou intensidade de precipitação média de 1,64 mm h-1 ao longo do raio; a intensidade de precipitação até 1,00 m do emissor foi inferior a 10% da média, ficando seu raio efetivo limitado entre 1,00 e 3,00 m de distância, enquanto o coeficiente de uniformidade de Christiansen, na ausência de vento, foi da ordem 15,43% sem, contudo, levar em consideração seu raio efetivo.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000100030
Editor: | Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG
Relação: | 10.1590/1807-1929/agriambi.v3n1p30-33
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.3 n.1 1999
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess